**西吉县2020年第四季度关于水龙头水质监测结果的公示**

根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知（试行）》（宁卫计办发【2018】85号）精神，推进集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作，落实地方政府责任。西吉县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样检测。现将西吉县2020年县城第四季度集中式饮用水龙头水水质监测结果予以公示。

西吉县卫生健康局

2020年12月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：  **西吉县2020年第四季度水龙头水质监测结果** | | | | | | | |
|
| 序号 | 指标 | 国家标准限值（mg/L） | 监测值 | | | 监测指标合格率% | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 |  |
| 2 | 浑浊度 | ≤1度 | 0.16 | 0.11 | 0.138 | 100 |  |
| 3 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.39 | 8.34 | 8.37 | 100 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 |  |
| 9 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |  |
| 10 | 氯化物 | ≤250 | 11.3 | 9.0 | 10.38 | 100 |  |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 21.2 | 12.4 | 18.63 | 100 |  |
| 12 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 260.0 | 245.0 | 250.5 | 100 |  |
| 13 | 总硬度 | ≤450 | 221.8 | 200.4 | 209.8 | 100 |  |
| 14 | 耗氧量 | ≤3 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 100 |  |
| 15 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 1.4 | 1.1 | 1.18 | 100 |  |
| 16 | 氨氮 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 |  |
| 17 | 砷 | ≤0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  |
| 18 | 铬（六价） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |  |
| 19 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |  |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 100 |  |
| 21 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 36 | 20 | 25.3 | 100 |  |
| 22 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 23 | 热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |